Prescontainere

Informatii generale

Potrivit tipului si volumului de activitate, MBT va pune la dispozitie prescontainere cu volum util cuprins intre 8 si 26 m³. Prescontainere pentru deseuri reciclabile, pentru deseuri menajere etanse cu autocuratare, prescontainere cu schneck sau chiar modele tip autogunoiera care se conecteaza la sistemul hidraulic al camionului de transport.

* 8-26 m³
* Alimentare 1,2-2,2 m³/ cursa
* Capacitate 60-190 m³/ ora
* Semnalizare umplere 75%
* Rata de compactare de pana la 1:20
* Constructie otel masiv cu facilitate la descarcarea materialelor
* Sistem de manipulare Abrollkipper sau Absetzkipper
* Sistem compactare hidraulic

Buton - Gama de echipamente

Prescontainere pentru deseuri reciclabile cu cele 3 modele disponibile:

Standard, Jumbo, Makro.

Dimensiunile camerei de alimentare și productivitatea diferentiaza aceste modele.

Poza Prescontainer Makro

Poza Prescontainer Jumbo

Poza Prescontainer Standard

Prescontainere pentru deseuri menajere cu doua concepte diferite.

MP cu autocuratare

MP tip autogunoiera

Unul este alimentat cu energie electrica, iar cel tip autogunoiera este antrenat pe sistemul hidraulic al camionului de transport.

Poza Prescontainer MP cu autocuratare

Poza Prescontainer MP tip autogunoiera

Prescontainer pentru distrugerea si compactarea materialelor dure.

Prescontainer cu melc

Poza alimentare prescontainer cu melc

Poza Prescontainer MP cu melc

Buton - Optionale

* In functie de necesitati, prescontainerul poate fi configurat cu ambele sisteme de ridicare. Abrollkipperr și Absetzkipper.

Poza Prescontainer descarcare absetz

Poza Prescontainer descarcare abroll

* La rampa sau indoor

Poza Prescontainer alimentare indoor

Poza Prescontainer alimentare la sol

Poza Prescontainer alimentare la rampa

* Capac electrohidraulic peste gura de alimentare

Poza Prescontainer capac electrohidraulic

* Doua camere integrate in acelasi prescontainer - Configurarea sistemului cu doua camere astfel incat deseurile nu sunt amestecate nici in momentul descarcarii

Poza Prescontainer cu doua camere

* Incarcatoare integrate pentru pubele de 120, 240, 1100 litri

Poza Prescontainer incarcator hidraulic frontal

Poza Prescontainer incarcator hidraulic lateral

* Plafon culisabil

Poza Prescontainer plafon culisabil 2.

Poza Prescontainer plafon culisabil

* Transmite informatii prin SMS

Poza Prescontainer cu transmitere info. SMS

* Hardox in camera de presare